|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Würth AG  Dornwydenweg 11  4144 Arlesheim  T +41 61 705 91 11  F +41 61 705 96 39  info@wuerth-ag.ch  www.wuerth-ag.ch  Arlesheim, 15.06.2017 |

**Les lubrifiants de Würth rendent le travail quotidien plus facile**

**Pour chaque usage, Würth a le lubrifiant approprié. Pour la moto, la voiture, le camion et le tracteur, les boîtes de vitesse, pneus et cylindres de fermeture, tout cela en sprays et en bidons.**

Trois lubrifiants adhésifs qui permettent d’être paré pour bien des cas: l’huile de pénétration HHS® 5000 entièrement synthétique avec PTFE forme un film de protection de glissement durable à des températures allant jusqu’à +250 °C, par exemple pour les cardans. L’effet de longue durée offre une grande réserve de sécurité. Partout où il y a une pression élevée, par exemple les tringleries de changement de vitesse, de l’accélération et de l’embrayage, les commandes à câble et les leviers de renvoi, l’huile partiellement synthétique HHS® 2000 offre une protection optimale contre l’usure. HHS® Drylube est une cire synthétique sèche qui convient particulièrement pour le graissage d’éléments à rotation rapide, par exemple les chaînes de moto et les câbles métalliques, parce qu’elle forme un film de graissage à sec anti-projection.

**Produits universels et spéciaux**

Le Multi-Spray est utilisable pratiquement pour tout. Il fait office de dégrippant, lubrifiant, nettoyant, protection contre la corrosion et spray de contact. Pour des applications spécifiques, Würth dispose dans son assortiment entre autres aussi de sprays pour courroies trapézoïdales et pour cylindres de fermeture, de pâte de protection des freins et pour le montage de pneus et de lubrifiants haute performance pour l’entretien des camions.

www.wuerth-ag.ch

**Matériel photo et légendes**

*wuerth\_schmierstoffe\_hhs.jpg*

HHS® 5000, HHS® 2000 et HHS® Drylube, trois lubrifiants adhésifs qui permettent d’être paré pour bien des cas.

*wuerth\_hhs5000.jpg*

L’huile de pénétration HHS® 5000 entièrement synthétique offre une sécurité optimale à des températures allant jusqu’à +250 °C.

## **Würth AG Suisse**

Würth AG Suisse, dont le siège est à Arlesheim (BL), est fournisseur de matériel de fixation et de montage pour les professionnels de toutes les branches. Le programme de vente comprend plus de 100'000 pièces et éléments tels que vis et accessoires, chevilles, produits chimico-techniques, ferrures pour meubles et la construction, outillages, machines, matériel d’installation, protections de travail, équipements de véhicules et systèmes de gestion de stock. L’entreprise a été fondée en 1962 et travaille aujourd’hui avec un effectif d’environ 600 collaborateurs et collaboratrices. Würth AG Suisse appartient au Groupe Würth, actif dans le monde entier.

## **Remarque**

Texte et photos pour les médias peuvent être téléchargés sous: www.wuerth-ag.ch/medias

## **Contact**

Thomas Schwager

T +41 61 705 91 17, thomas.schwager@wuerth-ag.ch

Eva Appel

T +41 61 705 98 33, eva.appel@wuerth-ag.ch